**D I S A R M F E R**

Agent de décoffrage pour Bois de construction et métal

**DESCRIPTION**

DISARMFER est une formule synthétique prête à l’emploi. Il isole les éléments de coffrage du ciment, permettant une facile séparation des deux éléments.

**DOMAINE D’UTILISATION**

DISARMFER, est souhaitable pour tout type de ciment, métal, bois de construction, ou plastique. Particulièrement préconisé pour les éléments préfabriqués en ciment noir, comme en ciment blanc.

**POUVOIR COUVRANT**

Avec 1 litre de DISARMFER vous pouvez traiter :

* Plaque en métal : 40 à 50 m2
* Plaque en Bois : 25 à 35 m2
* Plaque en Plastique : 40 à 50 m2

**PRECAUTIONS**

* Respectez les doses
* En cas d’utilisation du produit DISARMFER en quantité supérieure à celle indiqué, L’apparence finale de la surface en ciment peut être affectée.
* Essuyer le surplus de produit sur les coins et surfaces a bloqué
* Protéger le produit du soleil

**REGLES DE SECURITE**

* En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment
* Lors de l’application porter un masque avec un filtre a vapeur
* Porter des gants et vêtements de sécurité

**METHODE D’UTILISATION**

DISARMFER , est appliqué sur la surface en couche très fine en utilisant un spray ou pinceau

DISARMFER , protège la surface du ciment des huiles et graisses.